|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Обозначение | Заявленное значение | Единица измерения |
| Идентификация модели: бренд модель  |
| Тип конфорочной панели электрическая |  |  |  |
| Количество рабочих зон и/или участков |  | Х |  |
| Технология нагревания (индукционные рабочие зоны и рабочие участки, излучающие рабочие зоны, электроплитки) | Излучающие рабочие зоны |
| Диаметр полезной рабочей поверхности для каждой электрически нагреваемой рабочей зоны, с точностью до 5 мм (для кругообразных рабочих зон или участков) | Ø |  | Передняя левая зона | Х, Х | мм |
|  | Задняя левая зона | Х, Х | мм |
|  | Передняя правая зона | Х, Х | мм |
|  | Задняя правая зона | Х, Х | мм |
| Длина и ширина полезной рабочей поверхности для каждой электрически нагреваемой рабочей зоны или участка, с точностью до 5 мм (для не кругообразных рабочих зон или участков) | LW | - | Х, ХХ, Х  | мм |
| Потребление энергии каждой рабочей зоны или участка на килограмм | ECelectric cooking | Передняя левая зона | Х, Х | Вт·ч/кг |
| Задняя левая зона | Х, Х |
| Передняя правая зона | Х, Х |
| Задняя правая зона | Х, Х |
| Потребление энергии конфорочной панели на килограмм | ECelectric hob | Х, Х | Вт·ч/кг |